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The MagFace system is protected by a patent, counterfeits are considered illicit for those who produce and sell.


ENVIRONMENTAL & ESG TECHNICAL REPORT
Documento tecnico per ERP, gare, capitolati e progettazione sostenibile


1. INTRODUZIONE TECNICA DEL SISTEMA
1.1 Descrizione generale
MagFace® è un sistema di superfici architettoniche basato su tecnologia magnetica per installazioni a secco, modulari e reversibili.
Il sistema è progettato per sostituire le soluzioni tradizionali con posa tramite colle e adesivi, eliminando le demolizioni e consentendo la riutilizzabilità completa dei materiali.

1.2 Principi di funzionamento
Il sistema si basa su tre principi ingegneristici:
· installazione a secco senza adesivi 
· connessione magnetica tra supporto e superficie 
· rimozione reversibile senza demolizione 


2. METODO DI INSTALLAZIONE
2.1 Sistema MagFace®
· installazione a secco 
· assenza di colle, adesivi e malte 
· smontaggio non distruttivo 
· riutilizzo delle superfici installate 

	
2.2 Sistema tradizionale (baseline di confronto)
· posa con colle cementizie o adesivi polimerici 
· fissaggio permanente 
· rimozione tramite demolizione 
· impossibilità di riutilizzo dei materiali 


3. IMPATTO AMBIENTALE – ANALISI COMPARATIVA
3.1 Scenario di riferimento
Superficie: 100 m² pavimentazione

Tabella comparativa impatto ambientale
	Indicatore
	Sistema tradizionale
	MagFace®

	Modalità rimozione
	Demolizione
	Smontaggio a secco

	Rifiuti generati
	2.000 – 3.500 kg
	0 kg

	Necessità di smaltimento
	Sì
	No

	Riutilizzo materiali
	Non previsto
	100%

	Emissioni CO₂ (fase demolizione)
	150 – 250 kg CO₂
	0 kg CO₂




4. CONFRONTO CON SISTEMI TRADIZIONALI
4.1 Posa con colle e adesivi vs MagFace®
	Fase
	Sistema tradizionale
	MagFace®

	Installazione
	Posa con adesivi permanenti
	Sistema magnetico a secco

	Rimozione
	Demolizione completa
	Smontaggio reversibile

	Interventi successivi
	Distruttivi
	Non distruttivi

	Accesso impianti
	Tramite demolizione
	Accesso diretto

	Riutilizzo superfici
	Non possibile
	Totale

	Continuità operativa
	Interrotta
	Mantenuta




5. KPI ESG – INDICATORI DI PRESTAZIONE
5.1 Rifiuti
· Sistema tradizionale: elevata produzione da demolizione 
· MagFace®: 0 kg rifiuti da demolizione 

5.2 Emissioni CO₂
· Sistema tradizionale: emissioni da demolizione, trasporto e smaltimento 
· MagFace®: 0–5% emissioni residue rispetto al ciclo tradizionale 

5.3 Tempi di intervento (100 m²)
	Fase
	Durata

	Rimozione pavimento
	4 ore

	Preparazione supporto
	0 – 4 ore

	Posa nuova superficie
	1 giorno

	Tempo totale
	1 – 1,5 giorni


👉 Riduzione tempi complessiva: 60–80%

5.4 Interventi su impianti
· Tempo medio intervento: 1 ora 
· Nessuna demolizione della superficie 
· Nessun ripristino strutturale complesso 









6. COMPATIBILITÀ CON CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
MagFace® supporta strategie ESG e può contribuire ai principali protocolli internazionali:
· LEED → riduzione rifiuti, materiali riutilizzabili, qualità ambientale interna 
· BREEAM → efficienza risorse, durabilità, ciclo di vita esteso 
· CAM (Italia) → riduzione impatti ambientali e produzione rifiuti 


7. APPROCCIO CIRCOLARE DEL SISTEMA
7.1 Ciclo di vita delle superfici
	Fase
	Sistema tradizionale
	MagFace®

	Installazione
	Permanente
	Reversibile

	Utilizzo
	Statico
	Dinamico

	Manutenzione
	Distruttiva
	Non distruttiva

	Fine vita
	Smaltimento
	Riutilizzo



7.2 Principio di progettazione
MagFace® consente la gestione circolare delle superfici attraverso:
· riutilizzo dei materiali 
· riconfigurazione degli spazi 
· eliminazione delle demolizioni 



8. NOTE METODOLOGICHE
I dati riportati derivano da:
· analisi comparative tra sistemi a posa tradizionale e sistemi a secco reversibili 
· scenari standard su superfici 100 m² 
· stime ingegneristiche relative a installazione, rimozione e manutenzione 


8.1 Variabilità dei dati
I valori possono variare in funzione di:
· tipologia di superficie 
· contesto di installazione 
· condizioni di cantiere 
· destinazione d’uso 


CHIUSURA TECNICA
MagFace® rappresenta un sistema di superfici architettoniche progettato per ridurre l’impatto ambientale attraverso la eliminazione delle demolizioni, la riduzione delle emissioni e la completa reversibilità dei materiali.
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